Réglages du Bios
Nous allons voir ici quels sont les réglages optimals d'un Bios de marque Award (le plus répandu).
Le menu Feature Setup   
NB: Enable signifie activer et Disable désactiver, les options de votre BIOS non mentionnées dans ce dossier ne doivent pas être changées.
CPU Level 1 cache
Il faut absolument activer (enable) cette option, elle permet d'activer le cache interne de premier niveau qui améliore grandement les performances du système.
CPU Level 2 cache
Tout comme pour le CPU Level 1 cache il faut absolument activer (enable) cette option qui permet d'activer le cache de second niveau et qui lui aussi améliore grandement les performances système tout particulièrement sur les Pentium II, Pentium III et Celeron-A.
CPU Level 2 ECC Checking
Cette option permet de détecter et d'exploiter les bits de corrections d'erreurs du cache Level 2 sur les processeurs Pentium II, Pentium, Celeron A et K6-3 ceci permet d'améliorer la stabilité de votre système il est donc fortement conseillé d'activer (Enable) cette option.
Quick Power on Self Test
Activer (enable) cette option pour que votre ordinateur démarre rapidement (les tests matériels ne seront pas faits entièrement).
IDE HDD Block Mode
Activer (enable) cette option pour améliorer les performances de votre disque dur, attention cependant Windows NT plante si l'on active cette option! Donc si vous travaillez sous Windows NT désactivée (Disable) la sinon activée (Enable) la.
Video BIOS Shadowing
Cette option permet de copier le Bios Vidéo dans la RAM du système pour un accès plus rapide, autrefois sous DOS cette option permettait d'offrir de meilleure performance graphique lorsqu'elle était activer (enable) mais elle n'est plus d'aucune utilité aujourd'hui depuis l'apparition de Windows 95/98 qui accède directement au Bios Vidéo, de plus si vous activez cette option et qu'une application essaye d'inscrire des informations dans la partie de la RAM ou le bios Vidéo a été copié ceci se résulte en un plantage, il est donc conseillé de desactiver (Disable) cette option.
Shadowing Adress   Desactiver dans votre Bios toutes les lignes avec Shadowing Adress qui comme le Video BIOS Shadowing ne sont plus d'aucunes utilités avec Windows 95/98.

Menu Chipset Feature Setup 
SDRAM CAS Latency Time 
Cette option permet de régler les temps de latence de votre mémoire, pour obtenir de meilleures performances il est conseillé de mettre cette option au minimum cependant votre mémoire ne le supportera peut-être pas et ceci provoquera alors des plantages intempestifs il donc conseillé de procéder par élimination afin de trouver le temps de latence minimum que votre mémoire supporte.
DRAM Data integrity Mode 
Cette option permet au bios de connaitre si vous possédez de la mémoire ECC (avec bits de correction d'erreurs) ou de la mémoire Non-ECC (sans bits de correction d'erreurs). Il est cependant peu probable que vous possédiez de la mémoire ECC puisque cette mémoire est bien plus couteuse que la mémoire Non-ECC. 
System BIOS cacheable 
Cette option permet de mettre le BIOS dans le cache L2 (cf.ci-dessus) de la machine cependant ceci peut provoquer des plantages et ne fait quasiment pas gagner en performance depuis l'apparition de Windows 95/98. Il est donc conseillé de desactiver (Disable) cette option. 
Video Ram cacheable 
Comme pour l'option System Bios cacheable il est conseillé de desactiver cette option qui pourrait provoquer des plantages intempestifs. 

8 Bits et 16 Bits I/O Recovery Times 
Permet de régler les temps de latences pour le Bus ISA plus le temps de latence est petit meilleures sont les performances (à condition bien sur de posseder des cartes fonctionnant encore sur ce Bus) il se peut cependant que certaines cartes ISA ne supporte pas certains temps de latences comme pour les temps de latences de la mémoire la meilleure chose à faire est de tester en procédant par élimination. 
Passive Release 
Acitver (Enable) cette option pour de meilleure performance sur le bus PCI.
AGP Aperture Size 
Cette option permet de spécifier dans quelle région de mémoire sera stocké les informations provenant du bus il est généralement conseillé soit d'indiquer la taille de Ram que l'on possède soit la moitié de cette taille, personnellement j'ai essayé les deux choix et je n'ai pas vu de différence. 
Spread Spectrum 
Cette option est sensée faire baisser les interférences électromagnétiques, il est cependant généralement conseillé de desactiver cette option qui peut provoquer des plantages au niveau du système. 

Menu PnP, PCI & On Board I/O 
PnP OS 
Cette option permet de spécifier à votre système si votre système exploitation est Plug'n Play, mettez Yes si vous tournez sous Windows 95/98/NT 4/2000 sinon mettez No. 
Init Display First 
Permet de choisir si vous faites du multi-monitors qu'elle est la première carte vidéo qui doit-être activée. 
Assign IRQ for VGA 
Cette option permet de donner un IRQ (Interrupt Request) à votre carte vidéo généralement les cartes graphiques offre de meilleures performances lorsque cette option est activer (enable). 
Ressources controlled by 
Si vous n'avez aucun problème avec vos cartes d'extensions (Vidéo, son....) mettez Auto ainsi les IRQ et autres adressesages mémoires seront contrôlés automatiquement par le système si jamais vous avez un conflit essayé de le résoudre en mettant cette option en mode Manual. 
KBC Input Clock Speed 
Permet de choisir la vitesse en Mhz de votre clavier vous pouvez essayer d'overclocker votre clavier maintenant :*) 
Parallel Mode Port 
Permet de choisir le mode de votre port parallèle (celui avec lequel on relie imprimantes et autres scanners) il est fortement conseillé de choisir ECP ou EPP ou encore ECP+EPP le mode SPP étant relativement lent!

Partie 2 : Optimisation de Windows 

La plupart des modifications concernant Windows permettent d'améliorer les performances de son disque dur (transferts plus rapides). La première modification que l'on peut faire se trouve dans les propriétés système, pour y accéder il faut double cliquer sur "poste de travail" puis sur "panneau de configuration" puis sur l'icone "système" vous voilà maintenant dans les propriétés système maintenant cliquez sur l'onglet intitulé: "performances" puis cliquez sur le bouton "système de fichiers" après cela choisissez dans le menu déroulant "utilisation typique de cet ordinateur" serveur réseaux au lieu de ordinateur de bureau. Ceci vous permettra de naviguer plus vite dans les divers dossiers de votre ordinateur. 

Afin d'optimiser les temps de chargement sur le disque dur on peut également changer les paramètres de la mémoire virtuelle. La mémoire virtuelle est en fait un fichier d'échange que Windows crée sur votre disque dur afin d'offrir aux applications plus de mémoire que vous ne possédez mais le savez surement les temps d'accès et les taux de transfert d'un disque dur sont bien performant que ceux de la mémoire (pour les disques durs on parle en millisecondes alors que pour la mémoire on parle de nanosecondes!) c'est pourquoi les applications ne font appelle à la mémoire virtuelle que lorsque la mémoire vive est réellement chargée à 100%. Par défaut les paramètres de la mémoire virtuelle sont automatiques, Windows crée un fichier d'échange en fonction des besoins des l'applications lancés, cependant il est préférable de crée un fichier avec une taille fixe plutôt que recrée un fichier d'échange sans arrêt! Pour cela il faut ouvrir le "menu démarrer" puis aller dans "paramètre" il faut ensuite cliquer sur l'icone "panneau de configuration" puis sur l'icone "système" cliquez ensuite sur l'onglet "performances" et enfin sur le bouton "mémoire virtuelle", la cliquez sur la ligne "me permettre de spécifier mes propres paramètres de mémoire virtuelle" pour l'activer, en dessous laisser la valeur 0 pour la ligne "minimum" et pour la ligne "maximum" multipliez la taille de votre mémoire vive par 2.5 (exemple pour 32 Mo, 32*2.5=80). Voilà maintenant il ne reste plus qu'a redémarrer votre ordinateur et vous aurez un fichier d'échange fixe. 

Vous pouvez également récupérer un peu de mémoire vive en désactivant le tampon double destiné uniquement aux unités SCSI (désactivez le donc uniquement si vous ne possédez pas d'unité SCSI). Pour cela il faut vous procurer l'excellent utilitaire Tweakall, cet utilitaire permet de régler tout et n'importe quoi dans Windows! Une fois Tweakall installé lancez-le, allez dans l'onglet "BootOption" et désactivez l'option "Enable double buffering of SCSI </lex/popup.asp?id=61> devices" au passage désactivez également "Load Double Space Drivers" et "Load Drive Space Drivers" si ce n'est pas déjà fait. Pour appliquer ces changements cliquez sur le bouton Apply puis redémarrez votre ordinateur. 

Le fait d'effacer puis d'installer ou de réinstaller provoque sur votre disque dur un phénomène appelé fragmentation, ce phénomène éparpille en mille endroits différents un logiciel sur votre disque, un bout se trouve au début du disque, un autre à la fin...Au final lorsque vous lancez un logiciel sur un disque dur fragmenté il met beaucoup plus de temps à se charger pour cause les têtes de lecture du disque doivent aller chercher des informations un peu partout sur le disque. Pour résoudre cela il existe un utilitaire fourni avec Windows: "le défragmenteur de disque" cet utilitaire va classer tous les secteurs des logiciels présent sur votre disque en un seul bloc ainsi le temps d'accès de votre disque dur sera bien meilleur. Pour lancer le défragmenteur de disque allez dans le menu démarrer puis dans Programme, Accessoire, Outil Système et enfin cliquez sur: "défragmenteur de disque". Cette opération est généralement assez longue (1 heure 30 en moyenne sur un gros disque dur) il faut généralement la répéter une fois toutes les deux semaines, il est également possible d'automatiser cette opération à l'aide de planificateur de taches de Windows 98. 

Pour obtenir les meilleures performances de vos périphériques il est fortement conseillé d'installer les derniers pilotes de périphériques (particulièrement celui de la carte vidéo) pour cela n'hésitez pas à utiliser notre moteur de recherche consacré aux pilotes. 

Sachez enfin que lorsque vous mettez un "papier peint" ou un fond d'écran pour rendre votre bureau plus joli cela consomme de la mémoire (la taille de la mémoire consommée est égale à la taille de l'image mise en papier peint") à vous de choisir donc entre beauté et performance (la meilleure chose à faire est de trouver une image pas trop gourmande c'est à dire inférieur à 200 ko). Cette remarque est également valable pour les curseurs animés et autres thèmes de bureau.